# 产品简介：

**氯化锂溶液(5mol/L,无菌)**

氯化锂(Lithium chloride)分子量为 42.39，分子式为 LiCl，可用作空气调节以及助焊剂、干燥剂等。氯化锂溶液(5mol/L,无菌)由氯化锂、去离子水组成，经高压灭菌处理。

# 产品组成：

氯化锂溶液(5mol/L,无菌) 500ml 4℃

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、按实验具体要求操作。

# 注意事项：

1、注意无菌操作，避免微生物污染。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月有效。