# 产品简介：

**黑色素清除液**

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但以上方法有 可能影响后续染色过程。黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少。

# 产品组成：

试剂(A): 黑色素清除液-A 液

试剂(B): 黑色素清除液-B 液

100ml 100ml

RT 避 光

RT

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、切片常规脱蜡至水。

2、入黑色素清除液-A 液处理 1～4h(见注意事项 1)。

3、蒸馏水冲洗干净。

4、入黑色素清除液-B 液处理 1～2min。

5、水洗，镜下观察色素是否除去，如未去除干净，重复 2～4 步骤。

6、进行下游染色或免疫组化染色。

# 注意事项：

1、应根据福尔马林色素的量，调整去除时间。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 6 个月有效。